**MG1200Bi固件说明**

一、请使用U盘拷贝固件到根目录，U盘需要FAT32格式，根目录下同时只能存在一个固件。

二、版本号查看方法：进入菜单版本与升级可以查看。

三、版本说明：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **版本** | **更新内容** | **日期** |
| V1.05 | 1. 支持聚光筒功能. | 20230224 |
| V1.13 | 1. 添加功率限制功能。2、优化一些已知的问题。 | 20231109 |
| V1.17 | 1. 优化一些已知的问题 | 20241210 |
| V1.18 | 1. DMX增强通道加附件识别开关功能 | 20250412 |
| V1.19 | 1、在菜单添加开关平滑度功能。 | 20250430 |

**注：详细规格请在官网（www.godox.com）下载最新说明书。**

