**LA600Bi固件说明**

1. 请使用U盘拷贝固件到根目录，U盘需要FAT32格式，且根目录下同时只能存在一个固件（bin文件）。
2. 将U盘接入灯具u盘接口后，按住MODE键，打开灯具电源，触发升级后等待升级完成。
3. 版本号查看方法：进入菜单里灯具信息查看。
4. 版本说明：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **版本** | **更新内容** | **日期** |
| V1.03 | 修复已知问题 | 20250426 |

**注：详细规格请在官网（www.godox.com）下载最新说明书。**